# Būsenos indikatoriai

##

Žaliai nuolat šviečiantis būsenos indikatorius (3) praneša, kad nėra jokios trikties ir kad kroviklis yra paruoštas eksploatuoti. Jei kroviklio lizde (1) yra akumuliatorius, žaliai nuolat šviečiantis būsenos indikatorius (3) praneša, kad akumuliatorius kroviklyje yra be trikdžių įkraunamas.

Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, būsenos indikatorius (3) ir toliau šviečia žaliai.

##

Geltonai nuolat šviečiantis būsenos indikatorius (3) praneša, kad akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamojo temperatūros diapazono ribų žr. Įkrovimo procesas.

Kai tik pasiekiamas leidžiamosios temperatūros diapazonas, prasideda įkrovimo procesas, o būsenos indikatorius persijungia į žalią šviesą.

##

Raudonai nuolat šviečiantis/mirksintis būsenos indikatorius (3) praneša apie akumuliatoriaus arba kroviklio klaidą.