# Chłodzenie akumulatora (Active Air Cooling)

Ładowarka monitoruje temperaturę włożonego do ładowania akumulatora. W razie potrzeby włączają się wentylatory w celu schłodzenia akumulatora.

Chłodzenie akumulatora odbywa się w 3 stopniach:

- Chłodzenie przed naładowaniem

- Chłodzenie podczas ładowania

- Chłodzenie po naładowaniu

Ładowarka posiada własne chłodzenie, działające niezależnie od chłodzenia akumulatora.

## Chłodzenie przed naładowaniem

Jeśli temperatura akumulatora przed rozpoczęciem ładowania znajduje się powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur ładowania zob. Proces ładowania, włączają się wentylatory, aby schłodzić akumulator.
Ładowanie rozpocznie się po osiągnięciu dopuszczalnego zakresu temperatur.

W czasie chłodzenia przed naładowaniem chłodzenie akumulatora jest sygnalizowane w następujący sposób:

Wskaźnik Active Air Cooling (4) świeci się na zielono, a wskaźnik stanu (3) świeci się na żółto.

## Chłodzenie podczas ładowania

Jeśli podczas ładowania ładowarka wykryje, że chłodzenie akumulatora będzie korzystne, zostaną włączone wentylatory.

W czasie chłodzenia podczas ładowania chłodzenie akumulatora jest sygnalizowane w następujący sposób:

Wskaźnik Active Air Cooling (4) świeci się na zielono, wskaźnik stanu (3) świeci się na zielono, a belki wskaźnika stanu naładowania (9) świecą się jedna po drugiej na zielono.

## Chłodzenie po naładowaniu

Jeśli po zakończeniu ładowania ładowarka wykryje, że chłodzenie akumulatora będzie korzystne, zostaną włączone wentylatory.

W czasie chłodzenia po naładowaniu chłodzenie akumulatora jest sygnalizowane w następujący sposób:

Wskaźnik Active Air Cooling (4) świeci się na zielono, wskaźnik stanu (3) świeci się na zielono, a wszystkie belki wskaźnika stanu naładowania (9) świecą się na zielono.