# Tekniske data

Lader | EXAL18V2-320
--- | ---
Kapslingsklasse | / II
Maks. Ladestrøm (pr. ladeskakt) | 32 A (16 A)
Akku-ladespænding (automatisk spændingsregistrering) | 18 V
VægtA) | 2,2 kg

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.