# Tvirtinimas ant sienos

Norėdami tvirtinti ant sienos, naudodami pakabinimo ant sienos reikmenį (10): brėžinyje nurodytu atstumu išgręžkite 2 kiaurymes 250 mm. Tvirtinkite tik varžtais apvalia galvute, kurių skersmuo nuo 5 mm iki 6,5 mm.

Tvirtindami ant sienos, atkreipkite dėmesį į montavimo kryptį,kuri parodyta rodyklėmis kroviklio apatinėje pusėje. Akumuliatorių kreipiamieji bėgeliai rodo aukštyn.