# Användning i L-BOXX

- Locket till L-BOXX måste vara helt öppet medan laddning pågår. Säkerhetsfliken måste sitta fast på locket till L-BOXX. Laddarens kabel måste dras genom kabelutgången i L-BOXX.

L-BOXX medföljer inte leveransen som standard.

## Montera laddaren

Utför stegen nedan för att kunna använda laddaren i L-BOXX:

- Öppna locket till L-BOXX helt tills säkerhetsfliken (11) hakar fast. Säkerhetsfliken (11) förhindrar att locket till L-BOXX råkar stängas.

- Dra laddarens kabel genom kabelutgången (12) i L-BOXX och sätt i nätkontakten i uttaget.

## Förbereda för transport i L-BOXX

Efter användning och före transport i L-BOXX genomför du följande steg:

- Dra ut kabelns nätkontakt ur uttaget.

- Ta ut laddarens kabel ur kabelutgången (12) och förvara den i L-BOXX på ett sådant sätt att den inte kan bli klämd.

- Stäng L-BOXX genom att lyfta säkerhetsfliken (11) något. Då lossas säkerhetsflikens spärr.

- Stäng locket till L-BOXX helt.