# Fissaggio alla parete

Per il fissaggio alla parete tramite il supporto da parete (10): praticare 2 fori a una distanza di 250 mm. Per il fissaggio, utilizzare viti a testa tonda con un diametro da 5 mm a max. 6,5 mm.

Durante il fissaggio alla parete, prestare attenzione alla direzione di montaggio indicata da frecce sul lato inferiore del caricabatteria. I binari di guida delle batterie sono rivolti verso l’alto.