# Күй индикаторы

##

Күй индикаторының (3) жасыл түспен үздіксіз жануы ақаудың жоқтығын және зарядтағыш құрылғы пайдалануға дайын екендігін білдіреді. Аккумулятор зарядтау науасында (1) болса, күй индикаторының (3) жасыл түспен үздіксіз жануы аккумулятордың зарядтағыш құрылғыда ақаусыз зарядталып жатқанын білдіреді.

Аккумулятор толық зарядталған кезде, күй индикаторы (3) әрі қарай жасыл түспен жанып тұрады.

##

Күй индикаторының (3) сары түспен үздіксіз жануы аккумулятор температурасының рұқсат етілген зарядтау температураларының диапазонынан тыс болғанын білдіреді қараңыз Зарядтау процесі.

Рұқсат етілген зарядтау температураларының диапазонына жеткеннен кейін, зарядтау процесі іске қосылып, күй индикаторы жасыл түске ауысады.

##

Күй индикаторының (3) қызыл түспен үздіксіз жануы/жыпылықтауы аккумуляторда немесе зарядтағыш құрылғыда ақаудың орын алғанын білдіреді.