# Batteriet lades ikke

## Batteriet er ikke ladet, og indikatorene lyser ikke

Årsak: Støpselet til laderen er ikke (riktig) koblet til

Løsning: Sett støpselet (helt) inn i stikkontakten.

Årsak: Stikkontakt, strømledning eller lader er defekt

Løsning: Kontroller kabelen og støpselet. Om nødvendig må du få laderen kontrollert av et autorisert kundeservicesenter.

## Batteriet lades ikke, og begge statusindikatorene (3) lyser rødt

Årsak: Laderen har konstatert en intern feil

Løsning: Trekk ut støpselet og sørg for at laderen har kjølt seg ned. Sett støpselet i stikkontakten igjen. Om nødvendig må du få laderen kontrollert av et autorisert kundeservicesenter.

## Batteriet lades ikke, og en statusindikator (3) lyser rødt

Årsak: Laderen har oppdaget en feil på batteriet

Løsning: Kontroller at batteriet er satt inn helt og riktig, og at batteriet og/eller ladekontaktene er rene. Trekk ut nettstøpeselet, og sett det inn igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du få et autorisert servicesenter til å kontrollere batteriet.

Årsak: Batteri defekt

Løsning: Erstatt batteriet.

## Batteriet lades ikke, og statusindikatoren (3) lyser gult

Årsak: Batteritemperaturen er utenfor det tillatte ladetemperaturområdet

Løsning: Hvis batteritemperaturen er over det tillatte ladetemperaturområdet se Lading, slår laderens Active Air Cooling-funksjon seg på og kjøler ned batteriet til batteritemperaturen er tilbake innenfor det tillatte ladetemperaturområdet se .

Hvis batteritemperaturen er under det tillatte ladetemperaturområdet se Lading, må du vente til batteritemperaturen er tilbake innenfor det tillatte ladetemperaturområdet.