# Durées de charge

Le tableau suivant indique le temps approximatif nécessaire en minutes pour atteindre le niveau de charge souhaité, en fonction du type de batterie et du mode de charge. Les durées de charge peuvent varier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

## Mode de charge Power Boost

Les durées de charge suivantes s’appliquent pour une batterie ou deux batteries chargées simultanément.

Batterie |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

correspond à un niveau de charge ≈ 50 %

indique un niveau de charge maximal

## Mode de charge Standard

Les durées de charge suivantes s’appliquent pour une batterie ou deux batteries chargées simultanément.

Batterie |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

indique un niveau de charge maximal