# Batterikjøling (Active Air Cooling)

Laderen overvåker temperaturen på det innsatte batteriet. Viftene slår seg på for å kjøle ned batteriet ved behov.

Batterikjøling skjer i 3 trinn:

- Forkjøling

- Avkjøling under lading

- Etterkjøling

Laderen har sitt eget kjølesystem som kjører uavhengig av batterikjølingen.

## Forkjøling

Hvis batteritemperaturen er over det tillatte temperaturområdet se Lading før ladingen starter, aktiveres viftene for å kjøle ned batteriet.
Ladeprosessen starter så snart batteritemperaturen har nådd det tillatte ladetemperaturområdet.

Under forkjøling vises batterikjølingen på følgende måte:

Indikatoren for Active Air Cooling (4) lyser grønt, og statusindikatoren (3) lyser gult.

## Avkjøling under lading

Hvis laderen oppdager at det er nødvendig å kjøle batteriet under ladeprosessen, aktiveres viftene.

Under ladeprosessen vises batterikjølingen på følgende måte:

Indikatoren for Active Air Cooling (4) lyser grønt, statusindikatoren (3) lyser grønt, og stolpene på ladestatusindikatoren (9) lyser grønt etter hverandre.

## Etterkjøling

Hvis laderen oppdager at det er nødvendig å kjøle batteriet etter ladeprosessen, aktiveres viftene.

Under etterkjøling vises batterikjølingen på følgende måte:

Indikatoren for Active Air Cooling (4) lyser grønt, statusindikatoren (3) lyser grønt, og alle stolpene på ladestatusindikatoren (9) lyser grønt.