# Tempos de carga

Na tabela abaixo pode consultar o tempo necessário aproximado em minutos para o nível de carga desejado, dependendo do tipo de bateria e modo de carregamento. Os tempos de carga podem variar. Para mais informações consulte: www.bosch-professional.com/wac.

## Modo de carregamento Power Boost

Os seguintes tempos de carga aplicam-se a uma bateria ou a duas baterias carregadas ao mesmo tempo.

Bateria |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

corresponde a um nível de carga de ≈ 50%

corresponde a um nível de carga completo

## Modo de carregamento Standard

Os seguintes tempos de carga aplicam-se a uma bateria ou a duas baterias carregadas ao mesmo tempo.

Bateria |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

corresponde a um nível de carga completo