# خنک کردن باتری (Active Air Cooling)

شارژر بر دمای باتری قابل شارژ جاگذاری شده، نظارت می کند. در صورت لزوم برای خنک شدن باتری قابل شارژ، فن روشن می شود.

خنک سازی باتری در 3 مرحله انجام می شود:

- پیش از خنک شدن

- خنک شدن در حین فرآیند شارژ

- پس از خنک شدن

این شارژر دارای سیستم خنک کننده مخصوص به خود است، که مستقل از سیستم خنک کننده باتری کار می کند.

## پیش از خنک شدن

اگر دمای باتری قبل از شروع فرآیند شارژ بالاتر از محدوده دمای شارژ مجاز رجوع کنید به فرآیند شارژ قرار دارد، فن ها فعال می شوند، تا باتری خنک شود.
به محض اینکه دمای باتری به محدوده دمای شارژ مجاز رسید، فرآیند شارژ شروع می شود.

در طول پیش از خنک شدن، خنک کننده باتری به صورت زیر نمایش داده می شود:

نشانگر فعال بودن Air Cooling (4) به رنگ سبز روشن می شود و نشانگر وضعیت (3) به رنگ زرد روشن می شود.

## خنک شدن در حین فرآیند شارژ

اگر شارژر در طول فرآیند شارژ تشخیص دهد، که خنک کردن باتری مفید است، فن ها فعال می شوند.

در هنگام شارژ، خنک کننده باتری به صورت زیر نمایش داده می شود:

نشانگر فعال بودن Air Cooling (4) به رنگ سبز روشن می شود، نشانگر وضعیت (3) به رنگ سبز روشن می شود و نوارهای نشانگر وضعیت شارژ (9) پشت سر هم به رنگ سبز روشن می شوند.

## پس از خنک شدن

اگر شارژر پس از فرآیند شارژ تشخیص دهد، که خنک کردن باتری مفید است، فن ها فعال می شوند.

در حین پس از خنک شدن، خنک کننده باتری به صورت زیر نمایش داده می شود:

نشانگر فعال بودن Air Cooling (4) به رنگ سبز روشن می شود، نشانگر وضعیت (3) به رنگ سبز روشن می شود و نوارهای نشانگر وضعیت شارژ (9) به رنگ سبز روشن می شوند.