# Ψύξη μπαταρίας (Active Air Cooling)

Ο φορτιστής παρακολουθεί τη θερμοκρασία της τοποθετημένης μπαταρίας. Όταν χρειάζεται, ενεργοποιούνται οι ανεμιστήρες, για την ψύξη της μπαταρίας.

Η ψύξη της μπαταρίας πραγματοποιείται σε 3 βαθμίδες:

- Πρόψυξη

- Ψύξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης

- Μετάψυξη

Ο φορτιστής διαθέτει μια δική του ψύξη, που λειτουργεί ανεξάρτητα από την ψύξη της μπαταρίας.

## Πρόψυξη

Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας πριν την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης βρίσκεται πάνω από την επιτρεπόμενη περιοχή της θερμοκρασίας φόρτισης βλέπε Διαδικασία φόρτισης, τότε οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται, για την ψύξη της μπαταρίας.
Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά, μόλις η θερμοκρασία της μπαταρίας φθάσει στην επιτρεπόμενη περιοχή της θερμοκρασίας φόρτισης.

Κατά τη διάρκεια της πρόψυξης η ψύξη της μπαταρίας εμφανίζεται ως εξής:

Η ένδειξη Active Air Cooling (4) ανάβει πράσινη και η ένδειξη κατάστασης (3) ανάβει κίτρινη.

## Ψύξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης

Εάν ο φορτιστής αναγνωρίσει κατά τη διαδικασία φόρτισης, ότι η ψύξη της μπαταρίας είναι επωφελής, οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ψύξη της μπαταρίας εμφανίζεται ως εξής:

Η ένδειξη Active Air Cooling (4) ανάβει πράσινη, η ένδειξη κατάστασης (3) ανάβει πράσινη και οι δοκοί της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης (9) ανάβουν διαδοχικά πράσινες.

## Μετάψυξη

Εάν ο φορτιστής αναγνωρίσει μετά τη διαδικασία φόρτισης, ότι η ψύξη της μπαταρίας είναι επωφελής, οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται.

Κατά τη διάρκεια της μετάψυξης η ψύξη της μπαταρίας εμφανίζεται ως εξής:

Η ένδειξη Active Air Cooling (4) ανάβει πράσινη, η ένδειξη κατάστασης (3) ανάβει πράσινη και όλες οι δοκοί της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης (9) ανάβουν πράσινες.