# Technische Daten

Ladegerät | EXAL18V2-320
--- | ---
Schutzklasse | / II
Max. Ladestrom (pro Ladeschacht) | 32 A (16 A)
Akku-Ladespannung (automatische Spannungserkennung) | 18 V
GewichtA) | 2,2 kg

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.