# Üzemeltetés L-BOXX-ban

- Az L-BOXX fedelének teljesen nyitva kell maradnia a töltési folyamat alatt. A biztonsági füleknek az L-BOXX fedelére kell csatlakozniuk. A töltőkészülék kábelét az L-BOXX kábelkivezetésén keresztül kell bevezetni.

Az L-BOXX nem tartozik a standard szállítási terjedelemhez.

## A töltőkészülék felszerelése

A töltőkészülék L-BOXX-ban történő működtetéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

- Nyissa ki teljesen az L-BOXX fedelét, amíg a biztonsági fül (11) nem pattan a helyére. A biztonsági fül (11) megakadályozza, hogy az L-BOXX fedele véletlenül becsukódjon.

- Vezesse át a töltőkészülék kábelét az L-BOXX-ban található kábelkivezetésen (12), és dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba.

## L-BOXX-ban való szállítás előkészítése

Üzemeltetés után és az L-BOXX-ban történő szállítás előtt végezze el a következő lépéseket:

- Húzza ki a kábel hálózati csatlakozódugóját az aljzatból.

- Távolítsa el a töltőkészülék kábelét a kábelkivezetésből (12), és tegye az L-BOXX-ba, hogy ne akadhasson be.

- Az L-BOXX bezárásához emelje meg kissé a biztonsági fület (11). Ez lehetővé teszi a reteszelés kioldását a biztonsági füllel.

- Zárja le teljesen az L-BOXX fedelét.