# Tehnilised andmed

Laadimisseade | EXAL18V2-320
--- | ---
Kaitseklass | / II
Max laadimisvool (laadimispesa kohta) | 32 A (16 A)
Aku laadimispinge (pinge automaatne tuvastamine) | 18 V
KaalA) | 2,2 kg

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.