# Të dhënat teknike

Karikues | EXAL18V2-320
--- | ---
Klasa e mbrojtjes | / II
Rryma maksimale e karikimit (për slot karikimi) | 32 A (16 A)
Tensioni i karikimit të baterisë (dallimi automatik i tensionit) | 18 V
PeshaA) | 2,2 kg

A)

  Pesha pa linjën e lidhjes në rrjet dhe pa spinën e rrjetit

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.