# Tehnični podatki

Polnilnik | EXAL18V2-320
--- | ---
Razred zaščite | / II
Najv. polnilni tok (na polnilno režo) | 32 A (16 A)
Polnilna napetost akumulatorske baterije (samodejno zaznavanje napetosti) | 18 V
TežaA) | 2,2 kg

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.