# Provoz v L-BOXXu

- Víko L-BOXXu musí být během nabíjení úplně otevřené. Pojistná spona musí být upevněná na víku L-BOXXu. Kabel nabíječky musí procházet výstupem kabelu v L-BOXXu.

L-BOXX není součástí standardní dodávky.

## Montáž nabíječky

Abyste mohli nabíječku používat v L-BOXXu, proveďte následující kroky:

- Úplně otevřete víko L-BOXXu tak, aby pojistná spona (11) zaskočila. Pojistná spona (11) zabraňuje neúmyslnému zavření víka L-BOXXu.

- Protáhněte kabel nabíječky výstupem kabelu (12) v L-BOXXu a zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

## Příprava před přepravou v L-BOXXu

Po provozu a před přepravou v L-BOXXu proveďte následující kroky:

- Vytáhněte síťovou zástrčku kabelu ze zásuvky.

- Vytáhněte kabel nabíječky z výstupu kabelu (12) a uložte ho do L-BOXXu tak, aby nemohlo dojít k jeho uskřípnutí.

- Pro zavření L-BOXXu mírně nazdvihněte pojistnou sponu (11). Tím se uvolní zajištění pomocí pojistné spony.

- Úplně zavřete víko L-BOXXu.