# აკუმულატორი არ იმუხტება

## აკუმულატორი არ იმუხტება და ინდიკატორები არ ანთია

მიზეზი: დასამუხტი მოწყობილობის ქსელის კაბელი არასრულად არის ჩასმული როზეტში

აღმოფხვრის მეთოდი: სრულად ჩასვით ქსელის კაბელი როზეტში.

მიზეზი: როზეტი, ქსელური კაბელი ან დასამუხტი მოწყობილობა გაუმართავია

აღმოფხვრის მეთოდი: შეამოწმეთ ქსელური კაბელი და ქსელური ჩანგალი. საჭიროების შემთხვევაში, შეამოწმეთ დასამუხტი მოწყობილობა ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრში.

## აკუმულატორი არ იმუხტება და მდგომარეობის ორივე ინდიკატორი (3) წითლად ანთია

მიზეზი: დასამუხტმა მოწყობილობამ გამოავლინა შიდა შეცდომა

აღმოფხვრის მეთოდი: ამოიღეთ ქსელური ჩანგალი როზეტიდან და დარწმუნდით, რომ დასამუხტი მოწყობილობა გაგრილდა. ისევ ჩასვით ქსელური ჩანგალი როზეტში. საჭიროების შემთხვევაში, შეამოწმეთ დასამუხტი მოწყობილობა ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრში.

## აკუმულატორი არ იმუხტება და ერთი მდგომარეობის ინდიკატორი (3) ანთია წითლად

მიზეზი: დასამუხტმა მოწყობილობამ გამოავლინა აკუმულატორის შეცდომა

აღმოფხვრის მეთოდი: დარწმუნდით, რომ აკუმულატორი ბოლომდე და სწორად არის ჩასმული და რომ აკუმულატორის და/ან სამუხტი მოწყობილობის კონტაქტები სუფთაა. გამორთეთ ქსელის ჩანგალი და ისევ შეაერთეთ. თუ შეცდომა გამეორდება, აკუმულატორი ჩააბარეთ შესამოწმებლად ავტორიზებულ სერვისულ სახელოსნოში.

მიზეზი: აკუმულატორი გაუმართავია

აღმოფხვრის მეთოდი: გამოცვალეთ აკუმულატორი.

## აკუმულატორი არ იმუხტება და მდგომარეობის ინდიკატორი (3) ანთია ყვითლად

მიზეზი: აკუმულატორის ტემპერატურა სცდება დასაშვებ დიაპაზონს

აღმოფხვრის მეთოდი: თუ აკუმულატორის ტემპერატურა აჭარბებს დამუხტვის დასაშვებ ტემპერატურას იხ. დამუხტვის პროცესი, ჩაირთვება დასამუხტი მოწყობილობის ფუნქცია Active Air Cooling და გააგრილებს აკუმულატორს მანამდე, სანამ აკუმულატორის ტემპერატურა არ დაბრუნდება დამუხტვის ტემპერატურის დასაშვებ დიაპაზონში იხ. .

თუ აკუმულატორის ტემპერატურა დამუხტვის დასაშვებ ტემპერატურაზე დაბალია იხ. დამუხტვის პროცესი, დაელოდეთ, სანამ აკუმულატორის ტემპერატურა არ დაბრუნდება დამუხტვის ტემპერატურის დასაშვებ დიაპაზონში.