# Akkua ei ladata

## Akku ei lataudu eivätkä merkkivalot syty

Syy: latauslaitteen verkkovirtapistoketta ei ole kytketty (kunnolla) pistorasiaan

Korjausohje: kytke verkkovirtapistoke (kunnolla) pistorasiaan.

Syy: pistorasia, verkkovirtajohto tai latauslaite on viallinen

Korjausohje: tarkista verkkovirtajohto ja verkkovirtapistoke. Tarkistuta latauslaite tarvittaessa valtuutetussa huoltopisteessä.

## Akku ei lataudu ja molempien tilanäyttöjen (3) merkkivalot palavat punaisina

Syy: latauslaite on havainnut sisäisen virheen

Korjausohje: irrota verkkovirtajohto ja varmista, että latauslaite on viilentynyt. Kytke verkkovirtajohto takaisin paikalleen. Tarkistuta latauslaite tarvittaessa valtuutetussa huoltopisteessä.

## Akkua ei ladata ja tilanäytön (3) merkkivalo palaa punaisena

Syy: latauslaite on havainnut akkuvian

Korjausohje: varmista, että akku on kunnolla paikallaan ja että akun ja/tai latauslaitteen koskettimet ovat puhtaat. Vedä verkkovirtapistoke irti ja kytke se sitten takaisin paikalleen. Jos vika ilmenee uudelleen, tarkistuta akku tarvittaessa valtuutetussa huoltopisteessä.

Syy: akku on viallinen

Korjausohje: vaihda akku.

## Akkua ei ladata ja tilanäytön (3) merkkivalo palaa keltaisena

Syy: akun lämpötila sallitun latauslämpötila-alueen ulkopuolella

Korjausohje: jos akun lämpötila ylittää sallitun latauslämpötila-alueen katso Lataus, latauslaitteen Active Air Cooling -toiminto kytkeytyy päälle ja viilentää akkua, kunnes akun lämpötila on jälleen sallitulla latauslämpötila-alueella katso .

Jos akun lämpötila alittaa sallitun latauslämpötila-alueen katso Lataus, odota, kunnes akun lämpötila nousee sallitulle latauslämpötila-alueelle.