# Indicador de estado

##

La luz verde permanente del indicador de estado (3) indica que no hay ningún fallo y que el cargador está listo para funcionar. Si existe una batería en el compartimiento de carga (1), la luz verde permanente del indicador de estado (3) indica que la batería se está cargando en el cargador sin fallos.

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de estado (3) permanece verde.

##

La luz amarilla permanente del indicador de estado (3) indica que la temperatura de la batería está fuera del rango de temperatura de carga permitido ver Proceso de carga.

En cuanto se alcanza el rango de temperatura de carga admisible, se inicia el proceso de carga y el indicador de estado cambia a verde.

##

La luz roja permanente/intermitente del indicador de estado (3) señala un fallo en la batería o en el cargador.