# Akü şarj edilmiyor

## Akü şarj edilmemiş ve göstergeler yanmıyor

Neden: Şarj cihazının şebeke fişi (doğru) takılmamış

Çözüm: Elektrik fişini (tamamen) prize takın.

Neden: Priz, şebeke bağlantı kablosu veya şarj cihazı arızalı

Çözüm: Şebeke kablosunu ve şebeke fişini kontrol edin. Gerekirse, şarj cihazını yetkili bir servis merkezine kontrol ettirin.

## Akü şarj olmuyor ve her iki durum göstergesi (3) de kırmızı yanıyor

Sebep: Şarj cihazı dahili bir arıza tespit etti

Çözüm: Elektrik fişini çekin ve şarj cihazının soğuduğundan emin olun. Elektrik fişini tekrar takın. Gerekirse, şarj cihazını yetkili bir servis merkezine kontrol ettirin.

## Akü şarj olmuyor ve durum göstergesi (3) kırmızı yanıyor

Neden: Şarj cihazı aküde bir hata tespit etti

Çözüm: Akünün tam ve doğru olarak takıldığından ve akü ve/veya şarj kontaklarının temiz olduğundan emin olun. Şebeke kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Hata tekrar oluşursa, aküyü yetkili bir servis merkezine kontrol ettirin.

Neden: Arızalı akü

Çözüm: Aküyü değiştirin.

## Akü şarj olmuyor ve durum göstergesi (3) sarı yanıyor

Neden: Akü sıcaklığı müsaade edilen şarj sıcaklığı aralığı dışında

Çözüm: Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığının üzerindeyse Bakınız Şarj işlemi, şarj cihazının Active Air Cooling işlevi devreye girer ve akü sıcaklığı tekrar izin verilen şarj sıcaklığı aralığına gelene kadar aküyü soğutur Bakınız .

Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığının altındaysa Bakınız Şarj işlemi, akü sıcaklığı tekrar izin verilen şarj sıcaklığı aralığına gelene kadar bekleyin.