# Технички податоци

Полнач | EXAL18V2-320
--- | ---
Класа на заштита | / II
Макс. струја на полнење (по отвор за полнење на батеријата) | 32 A (16 A)
Напон на полнење на батеријата (автоматско препознавање на напон) | 18 V
ТежинаA) | 2,2 kg

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.