# Rad u L-BOXX-u

- Poklopac L-BOXX mora ostati potpuno otvoren tijekom punjenja. Sigurnosna spojnica mora biti pričvršćena na poklopac L-BOXX. Kabel punjača trebate uvući kroz izlaz kabela u L-BOXX-u.

L-BOXX ne pripada standardnom opsegu isporuke.

## Montaža punjača

Kako bi punjač mogao raditi u L-BOXX-u, izvršite sljedeće korake:

- Potpuno otvorite poklopac L-BOXX tako da se sigurnosna spojnica (11) uglavi. Sigurnosna spojnica (11) sprječava da se poklopac L-BOXX nehotično može zatvoriti.

- Uvucite kabel punjača kroz izlaz kabela (12) u L-BOXX-u i utaknite mrežni utikač u utičnicu.

## Priprema transporta u L-BOXX-u

Nakon rada i prije transporta u L-BOXX-u izvršite sljedeće korake:

- Izvucite mrežni utikač kabela iz utičnice.

- Izvucite kabel punjača iz izlaza kabela (12) i spremite ga tako u L-BOXX-u da se ne može zaglaviti.

- Za zatvaranje L-BOXX-a malo podignite sigurnosnu spojnicu (11). To omogućuje otpuštanje blokade sigurnosnom spojnicom.

- Potpuno zatvorite poklopac L-BOXX.