# La batterie n’est pas chargée

## La batterie n’est pas chargée et les indicateurs ne s’allument pas.

Cause : Le cordon d’alimentation secteur du chargeur n’est pas (correctement) branché

Solution : Branchez correctement (à fond) le cordon dans la prise électrique.

Cause : Prise électrique, câble d’alimentation secteur ou chargeur défectueux

Solution : Contrôlez le cordon d’alimentation et sa fiche. Faites éventuellement contrôler le chargeur dans un centre SAV agréé.

## La batterie n’est pas chargée et les deux indicateurs d’état (3) sont allumés en rouge

Cause : Le chargeur a décelé un défaut interne

Solution : Débranchez le cordon d’alimentation et attendez que le chargeur ait refroidi. Rebranchez ensuite le cordon d’alimentation. Faites éventuellement contrôler le chargeur dans un centre SAV agréé.

## La batterie n’est pas chargée et l’indicateur d’état (3) est allumé en rouge.

Cause : Le chargeur a décelé un défaut de la batterie

Solution : Assurez-vous que la batterie est correctement en place dans le logement et que la batterie et/ou le chargeur sont propres. Débranchez le cordon d’alimentation et rebranchez-le. Si le défaut réapparaît, faites contrôler la batterie dans un centre SAV agréé.

Cause : Batterie défectueuse

Solution : Remplacez la batterie.

## La batterie n’est pas chargée et l’indicateur d’état (3) est allumé en jaune.

Cause : Température de la batterie située en dehors de la plage de températures de charge admissibles.

Solution : Quand la température de la batterie est trop élevée et sort de la plage de températures de charge admissibles voir Charge normale, la fonction Active Air Cooling du chargeur s’active et refroidit la batterie jusqu’à ce que sa température se retrouve dans la plage admissible voir .

Quand la température de la batterie est trop basse et sort de la plage de températures de charge admissibles voir Charge normale, attendez que sa température se situe dans la plage admissible.