# Eksploatacija L-BOXX lagamine

- L-BOXX dangtis įkrovimo metu turi būti visiškai atidarytas. Prie L-BOXX dangčio turi būti pritvirtintas apsauginis liežuvėlis. Kroviklio kabelis turi būti pravestas pro L-BOXX lagamine esantį kabelio išvadą.

L-BOXX į standartinį tiekiamą komplektą neįeina.

## Kroviklio montavimas

Norėdami eksploatuoti kroviklį L-BOXX lagamine, atlikite šiuos veiksmus:

- Visiškai atidarykite L-BOXX dangtį, kad įsistatytų apsauginis liežuvėlis (11). Apsauginis liežuvėlis (11) neleidžia netyčia uždaryti L-BOXX dangčio.

- Kroviklio kabelį praveskite pro L-BOXX lagamine esantį kabelio išvadą (12)ir įstatykite kištuką į kištukinį lizdą.

## Paruošimas transportavimui L-BOXX lagamine

Baigę naudoti ir prieš transportavimą L-BOXX lagamine atlikite šiuos veiksmus:

- Iš kištukinio lizdo ištraukite kabelio kištuką.

- Ištraukite kroviklio kabelį iš kabelio išvado (12) ir laikykite jį L-BOXX lagamine, kad nebūtų suspaustas.

- Norėdami uždaryti L-BOXX lagaminą, atsargiai kilstelėkite apsauginį liežuvėlį (11). Tokiu būdu apsauginis liežuvėlis panaikina fiksavimą.

- Visiškai uždarykite L-BOXX dangtį.