# Opladning

- Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på laderens typeskilt.

Sørg for, at ladeskakten (1) og akkukontakterne er fri for grov snavs. Sørg for, at akkuen er sat helt i.

Opladningen starter, så snart laderens netstik er sat i stikkontakten, og akkuen sættes i ladeskakten (1).

De 2 ladeskakter lader uafhængigt af hinanden.

Opladning er kun mulig, når akkuens temperatur ligger inden for det tilladte ladetemperaturområde:

- GBA 18V... : 0 °C ... 45 °C
- EXBA18V... : -10 °C ... 55 °C

Takket være den intelligente opladning registreres akkuens opladningsniveau automatisk, så opladningen altid sker med den optimale ladestrøm afhængigt af akku-temperatur og -spænding samt den valgte ladetilstand.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Ved kontinuerlige eller flere efter hinanden følgende ladecyklusser uden afbrydelse kan laderen blive varm. Dette er ikke en grund til bekymring og ikke tegn på en teknisk defekt ved laderen.

Ladetider
Opladningsproces