# Работа во L-BOXX

- Капакот на L-BOXX мора да остане целосно отворен за време на полнењето. Безбедносната јамка мора да биде прицврстена на капакот на L-BOXX. Кабелот на полначот мора да поминува преку излезот за кабел во L-BOXX.

L-BOXX не е вклучен во стандардниот опсег на испорака.

## Монтирање на полнач

За да работите со полначот во L-BOXX, извршете ги следниве чекори:

- Отворете го капакот на L-BOXX целосно додека безбедносната јамка (11) не се вклопи. Безбедносната јамка (11) спречува случајно затворање на капакот на L-BOXX.

- Водете го кабелот на полначот низ излезот за кабел (12) во L-BOXX и вметнете го приклучокот за струја во приклучницата.

## Подготовка на транспорт во L-BOXX

По работењето и пред транспортот во L-BOXX, извршете ги следните чекори:

- Извлечете го струјниот приклучок на кабелот од приклучницата.

- Извадете го кабелот на полначот од излезот за кабел (12) и ставете го во L-BOXX, така што нема да може да се заглави.

- За да го затворите L-BOXX, малку подигнете ја безбедносната јамка (11). Ова овозможува механизмот за заклучување да се ослободи со безбедносната јамка.

- Отворете го капакот на L-BOXX целосно.