# Utilizzo nella L-BOXX

- Il coperchio della L-BOXX deve restare completamente aperto durante la procedura di ricarica. La linguetta di sicurezza deve essere fissata al coperchio della L-BOXX. Il cavo del caricabatteria deve essere inserito attraverso l’uscita cavo nella L-BOXX.

La L-BOXX non è compresa nella dotazione standard.

## Montaggio del caricabatteria

Per poter utilizzare il caricabatteria nella L-BOXX, seguire i passaggi seguenti:

- Aprire completamente il coperchio della L-BOXX fino a far scattare in posizione la linguetta di sicurezza (11). La linguetta di sicurezza (11) impedisce la chiusura accidentale del coperchio della L-BOXX.

- Inserire il cavo del caricabatteria attraverso l’uscita cavo (12) nella L-BOXX e collegare la spina di alimentazione alla presa.

## Preparazione per il trasporto nella L-BOXX

Dopo l’utilizzo e prima del trasporto nella L-BOXX, seguire i passaggi seguenti:

- Estrarre la spina di alimentazione del cavo dalla presa.

- Estrarre il cavo del caricabatteria dall’uscita cavo (12) e riporlo nella L-BOXX in modo che non resti incastrato.

- Per chiudere la L-BOXX, sollevare leggermente la linguetta di sicurezza (11). In questo modo, la linguetta di sicurezza rilascerà il bloccaggio.

- Chiudere completamente il coperchio della L-BOXX.