# Akumulator se ne puni

## Akumulator se ne puni, a prikaz ne svetli

Uzrok: Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut

Rešenje: Utaknite mrežni utikač (potpuno) u utičnicu.

Uzrok: Utičnica, mrežni kabl ili punjač neispravan

Rešenje: Proverite mrežni kabl i mrežni utikač. Ovlašćeni korisnički servis treba eventualno da proveri punjač.

## Akumulator se ne puni, a oba prikaza statusa (3) svetle crveno

Uzrok: Punjač je ustanovio internu grešku

Rešenje: Izvucite mrežni utikač i uverite se da se punjač ohladio. Ponovo utaknite mrežni utikač. Ovlašćeni korisnički servis treba eventualno da proveri punjač.

## Akumulator se ne puni, a jedan prikaz statusa (3) svetli crveno

Uzrok: Punjač je ustanovio grešku akumulatora

Rešenje: Uverite se da je akumulator potpuno i pravilno utaknut i da su kontakti akumulatora i/ili kontakti za punjenje čisti. Izvucite mrežni utikač i ponovo ga umetnite. Ako se greška ponovo pojavi, prekontrolišite akumulator u ovlašćenom korisničkom servisu.

Uzrok: Neispravan akumulator

Rešenje: Zamenite akumulator.

## Akumulator se ne puni, a prikaz statusa (3) svetli žuto

Uzrok: Temperatura akumulatora je van dozvoljenog opsega temperature tokom punjenja

Rešenje: Ako je temperatura akumulatora iznad dozvoljenog opsega temperature punjenja videti Proces punjenja, funkcija Active Air Cooling punjača se uključuje i hladi akumulator dok se temperatura akumulatora ne vrati u dozvoljeni opseg temperature punjenja videti .

Kada je temperatura akumulatora manja od dozvoljenog opsega temperature punjenja videti Proces punjenja, sačekajte da temperatura akumulatora ponovo bude u dozvoljenom opsegu temperature tokom punjenja.