# Funksionimi në L-BOXX

- Kapaku i L-BOXX duhet të mbetet plotësisht i hapur gjatë karikimit. Skeda e sigurisë duhet të ngjitet në kapakun e L-BOXX. Kablloja e karikuesit duhet të kalojë përmes daljes së kabllit në L-BOXX.

L-BOXX nuk përfshihet në dorëzimin standard.

## Montoni karikuesin

Për të përdorur karikuesin në L-BOXX, ndiqni këto hapa:

- Hapni plotësisht kapakun e L-BOXX derisa skeda e sigurisë (11) të klikojë në vend. Skeda e sigurisë (11) parandalon mbylljen aksidentale të kapakut të L-BOXX.

- Kaloni kabllon e karikuesit përmes prizës së kabllos (12) në L-BOXX dhe futeni spinën e energjisë në prizë.

## Përgatitni transportin në L-BOXX

Pas funksionimit dhe përpara transportit në L-BOXX, kryeni hapat e mëposhtëm:

- Hiqeni kabllon e rrymës nga priza.

- Hiqeni kabllon e karikuesit nga priza e kabllos (12) dhe ruajeni në L-BOXX në mënyrë që të mos mund të kapet.

- Për të mbyllur L-BOXX, ngrini pak skedën e sigurisë (11). Kjo lejon që bllokimi të lirohet duke përdorur skedën e sigurisë.

- Mbyllni plotësisht kapakun e L-BOXX.