# التشغيل في صندوق L-BOXX‏

- يجب أن يظل غطاء صندوق L-BOXX مفتوحًا بالكامل أثناء عملية الشحن. يجب تثبيت لسان الأمان على غطاء صندوق L-BOXX. يجب تمرير كابل جهاز الشحن عبر مخرج الكابل في صندوق L-BOXX.

لا يعد صندوق L-BOXX جزءًا من نطاق التسليم القياسي.

## تركيب جهاز الشحن

لتشغيل جهاز الشحن داخل L-BOXX، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- افتح غطاء صندوق L-BOXX بالكامل حتى يتم تثبيت لسان الأمان في مكانه (11). يمنع لسان الأمان (11) إغلاق غطاء صندوق L-BOXX عن غير قصد.

- مرر كابل جهاز الشحن عبر مخرج الكابل (12) في صندوق L-BOXX ثم قم بتوصيل القابس بمقبس الكهرباء.

## التجهيو للنقل في صندوق L-BOXX‏

بعد التشغيل وقبل النقل في صندوق L-BOXX، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- اسحب قابس الكابل من المقبس الكهربائي.

- افصل كابل جهاز الشحن من مخرج الكابل (12) وضعه في صندوق L-BOXX، بحيث لا يتعرض للانحصار.

- لإغلاق صندوق L-BOXX ارفع لسان الأمان (11) قليلًا. وبذلك يمكن فك القفل بواسطة لسان الأمان.

- أغلق غطاء صندوق L-BOXX بالكامل.