# Date tehnice

Încărcător | EXAL18V2-320
--- | ---
Clasă de protecţie | / II
Curent maxim de încărcare (pentru fiecare compartiment de încărcare) | 32 A (16 A)
Tensiune de încărcare a acumulatorului (sesizare automată a tensiunii) | 18 V
GreutateA) | 2,2 kg

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.