# Akku-køling (Active Air Cooling)

Laderen overvåger den isatte akkus temperatur. Ventilatorerne tændes efter behov for at køle den isatte akku.

Akku-kølingen sker i 3 trin:

- Forkøling

- Køling under opladning

- Efterkøling

Laderen er udstyret med egen køling, der kører uafhængigt af akku-kølingen.

## Forkøling

Hvis akkuens temperatur ligger over det tilladte ladetemperaturområde se Opladning, før opladningen starter, tændes ventilatorerne for at nedkøle akkuen.
Opladningen starter, så snart akkuens temperatur er nået ned i det tilladte ladetemperaturområde.

Under forkølingen vises akku-kølingen på følgende måde:

Indikatoren Active Air Cooling (4) lyser grøn, og statusindikatoren (3) lyser gul.

## Køling under opladning

Hvis laderen registrerer under opladningen, at akku-køling er en fordel, tændes ventilatorerne.

Under opladningen vises akku-kølingen på følgende måde:

Indikatoren Active Air Cooling (4) lyser grøn, statusindikatoren (3) lyser grøn, og rækkerne i ladetilstandsindikatoren (9) lyser grønt op en efter en.

## Efterkøling

Hvis laderen registrerer efter opladningen, at akku-køling er en fordel, tændes ventilatorerne.

Under efterkølingen vises akku-kølingen på følgende måde:

Indikatoren Active Air Cooling (4) lyser grøn, statusindikatoren (3) lyser grøn, og alle rækkerne i ladetilstandsindikatoren (9) lyser grøn.