# Aku-baterija se ne puni

## Aku-baterija se ne puni i indikatori ne svijetle

Uzrok: Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut

Pomoć: Utaknite mrežni utikač (do kraja) u utičnicu.

Uzrok: Neispravna utičnica, neispravni mrežni kabel ili punjač

Pomoć: Provjerite mrežni kabel i mrežni utikač. Po potrebi odnesite punjač na ispitivanje ovlaštenom servisu.

## Aku-baterija se ne puni i oba indikatora statusa (3) svijetle crveno

Uzrok: Punjač je otkrio internu smetnju

Pomoć: Izvucite mrežni utikač i provjerite je li punjač hladan. Ponovno utaknite mrežni utikač. Po potrebi odnesite punjač na ispitivanje ovlaštenom servisu.

## Aku-baterija se ne puni i jedan indikator statusa (3) svijetli crveno

Uzrok: Punjač je otkrio smetnju aku-baterije

Pomoć: Provjerite je li aku-baterija ispravno umetnuta do kraja i jesu li čisti kontakti aku-baterije i/ili kontakti za punjenje. Izvucite i ponovno utaknite mrežni utikač. Ako se smetnja ponovno pojavi, odnesite aku-bateriju na ispitivanje ovlaštenom servisu.

Uzrok: Neispravna aku-baterija

Pomoć: Zamijenite aku-bateriju.

## Aku-baterija se ne puni i indikator statusa (3) svijetli žuto

Uzrok: Temperatura aku-baterije je izvan dopuštenog područja temperature punjenja

Pomoć: Ako je temperatura aku-baterije iznad dopuštenog područja temperature punjenja vidi Punjenje, uključuje se funkcija punjača Active Air Cooling i hladi aku-bateriju dok temperatura aku-baterije ponovno ne bude u dopuštenom području temperature punjenja vidi .

Ako je temperatura aku-baterije ispod dopuštenog područja temperature punjenja vidi Punjenje, pričekajte dok temperatura aku-baterije ponovno ne bude u dopuštenom području temperature punjenja.