# 배터리 냉각 (Active Air Cooling)

본 충전기는 삽입된 배터리의 온도를 감시합니다. 필요에 따라 배터리 냉각을 위해 팬이 켜집니다.

배터리 냉각은 3 단계로 진행됩니다.

- 사전 냉각

- 충전 과정 중 냉각

- 사후 냉각

충전기에는 배터리 냉각과 독립적으로 작동하는 자체 냉각 시스템이 있습니다.

## 사전 냉각

충전 과정이 시작되기 전에 배터리 온도가 허용되는 충전 온도 범위 참조 충전 과정 를 초과하면 배터리 냉각을 위해 팬이 작동됩니다.
배터리 온도가 허용되는 충전 온도 범위에 도달하는 즉시 충전 과정이 시작됩니다.

사전 냉각 중에는 배터리 냉각이 다음과 같이 표시됩니다.

Active Air Cooling 표시기 (4) 는 녹색으로 점등되고, 상태 표시기 (3) 는 황색으로 점등됩니다.

## 충전 과정 중 냉각

충전 과정 중에 충전기가 배터리 냉각이 유리하다고 인식하면 팬이 작동됩니다.

충전 과정 중에는 배터리 냉각이 다음과 같이 표시됩니다.

Active Air Cooling 표시기 (4) 및 상태 표시기 (3) 가 녹색으로 점등되고 충전상태 표시기 (9) 의 막대가 차례로 녹색으로 점등됩니다.

## 사후 냉각

충전 과정 후에 충전기가 배터리 냉각이 유리하다고 인식하면 팬이 작동됩니다.

사후 냉각 중에는 배터리 냉각이 다음과 같이 표시됩니다.

Active Air Cooling 표시기 (4) 및 상태 표시기 (3) 가 녹색으로 점등되고 충전상태 표시기 (9) 의 모든 막대가 녹색으로 점등됩니다.