# Technische gegevens

Oplaadapparaat | EXAL18V2-320
--- | ---
Isolatieklasse | / II
Max. laadstroom (per laadschacht) | 32 A (16 A)
Acculaadspanning (automatische spanningsherkenning) | 18 V
GewichtA) | 2,2 kg

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.