# Tekniset tiedot

Latauslaite | EXAL18V2-320
--- | ---
Suojausluokka | / II
Suurin latausvirta (latausaukkoa kohti) | 32 A (16 A)
Akun latausjännite (jännitteen automaattinen tunnistus) | 18 V
PainoA) | 2,2 kg

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.