# Czasy ładowania

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny czas w minutach potrzebny do osiągnięcia żądanego stanu naładowania, w zależności od typu akumulatora i trybu ładowania. Czasy ładowania mogą się różnić. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

## Tryb ładowania Power Boost

Podane poniżej czasy ładowania obowiązują w przypadku jednego lub dwóch akumulatorów ładowanych jednocześnie.

Akumulator |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

odpowiada stanowi naładowania ≈ 50%

odpowiada stanowi naładowania do pełna

## Standardowy tryb ładowania

Podane poniżej czasy ładowania obowiązują w przypadku jednego lub dwóch akumulatorów ładowanych jednocześnie.

Akumulator |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

odpowiada stanowi naładowania do pełna