# Roheline (kiiresti) vilkuva valgusega laetusetaseme näit

Kiirlaadimistoimingust signaliseeritakse rohelise laadimisoleku näidu (2) kiire vilkumisega.

Akut saab mis tahes ajal välja võtta ja kasutada.

Kui on saavutatud 80% aku mahtuvusest, aeglustub rohelise laadimisoleku näidu vilkumine. Kiirlaadimine on nüüd lõppenud. Kui aku jääb laadimisseadmesse, viiakse laadimistoiming väiksema kiirusega lõpuni.