# Laadimisajad

Allolevast tabelist leiate aku tüübist lähtudes aku täislaadimiseks vajaliku aja minutitäpsusega. Hoiustamisajad võivad varieeruda. Lisateavet saate aadressil: www.bosch-diy.com/wac

Aku |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈30
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈34
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈43
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈51
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈45
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈59
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈65
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈71
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈87

vastab täis laadimisolekule