# Tiempo de carga

La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado necesario en minutos, para cargar completamente el acumulador, en función del tipo de acumulador. Los tiempos de carga pueden variar. Informaciones adicionales en: www.bosch-diy.com/wac

Acumulador |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈ 30
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈34
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈43
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈51
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈45
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈59
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈65
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈71
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈87

corresponde a un estado de carga completo