# Duratele de încărcare

În tabelul următor este prezentat, în minute, timpul aproximativ care este necesar pentru încărcarea completă a fiecărui tip de acumulator. Duratele de încărcare pot varia. Pentru informaţii suplimentare, accesează site-ul web www.bosch-diy.com/ro/ro/wac

Acumulator |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈30
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈34
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈43
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈51
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈45
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈59
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈65
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈71
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈87

corespunde unui nivel de încărcare completă