# Εκχώρηση των λειτουργιών

Λειτουργία δυνατή με LR 60 και | GRL 600 CHV | Περιστροφικό λέιζερ με κόκκινη ακτίνα λέιζερ (600−800 nm)
--- | --- | ---
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης του περιστροφικού λέιζερ | ● | −
Ένδειξη κατεύθυνσης για τη θέση της ακτίνας λέιζερ | ● | ●
Ένδειξη σχετικού ύψους | ● | ●
Λειτουργία CenterFind | ● | −

Λειτουργία δυνατή με LR 65 G και | GRL 650 CHVG | Περιστροφικό λέιζερ με πράσινη ακτίνα λέιζερ (500−570 nm)
--- | --- | ---
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης του περιστροφικού λέιζερ | ● | −
Ένδειξη κατεύθυνσης για τη θέση της ακτίνας λέιζερ | ● | ●
Ένδειξη σχετικού ύψους | ● | ●
Λειτουργία CenterFind | ● | −
Λειτουργία CenterLock | ● | −