# Manuel işletim

Ölçme aletinin nivelman otomatiği kapatılabilir (manuel işletim):

- Birbirinden bağımsız her iki eksen için yatay konumda,
- X ekseni için dikey konumda (Y ekseninde dikey konumda nivelman yapılamaz).

Manuel işletimde ölçme aleti istenen eğimle konumlandırılabilir.

Buna ek olarak eksenler birbirinden bağımsız olarak % ±8,5'lik bir aralıkta ölçme aletinden eğilebilir. Manuel işletimde bir eksenin eğim değeri ekranda gösterilmez.

Ölçme aletinin durum göstergesi (12) şu durumlarda sürekli kırmızı renkte yanar:

- Yatay konumda en az bir eksen manuel işletime ayarlandıysa,
- Dikey konumda X ekseni manuel işletime ayarlandıysa.

Uzaktan kumandada, ilgili eksen manuel moda ayarlanmışsa X ekseni durum göstergesi (33) veya Y ekseni durum göstergesi (34) sürekli kırmızı yanar.

Manuel işletim uzaktan kumanda üzerinden başlatılamaz.

## Yatay konumda manuel işletim

1. Her iki eksen için istenen ayar kombinasyonuna ulaşılana kadar tuşa tekrar tekrar basın.
2. Gösterilen örnek ekranda X ekseni nivelman otomatiği kapalıdır, Y ekseninde nivelman devam eder.

## Eksenlerin eğilmesi

1. Manuel çalıştırma menüsü görüntülenirken tuşa basın.

Nivelman otomatiği sadece bir eksen için kapalıysa, sadece bu eksenin eğimini değiştirebilirsiniz.

1. Her iki ekseni de manuel olarak çalıştırırken, tuşa tekrar basarak eksenler arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Ekranda eğimi değiştirilebilen eksenin sembolü yanıp söner.

1. Seçilen ekseni istenen konuma eğmek için veya tuşlarını kullanın.

## Dikey konumda manuel işletim

1. X ekseni için otomatik seviyelemeyi kapatmak için tuşa bir kez basın. (Y ekseninde dikey konumda nivelman yapılamaz.)

## X ekseninin eğilmesi

1. Manuel çalıştırma menüsü görüntülenirken tuşa basın.
2. Ekranda X ekseninin sembolü yanıp söner.
3. X eksenini istenen konuma eğmek için veya tuşlarını kullanın.

## Y ekseninin döndürülmesi

1. Manuel mod menüsü görüntülenirken tuşa tekrar basın.
2. Ekranda Y ekseninin sembolü yanıp söner.
3. Y eksenini istenen konuma getirmek için veya tuşlarını kullanın.