# Manuālais režīms

Mērinstrumenta automātisko nivelēšanu var izslēgt (manuālais režīms):

- horizontālā stāvoklī abām asīm neatkarīgi vienai no otras,
- vertikālā stāvoklī X asij (Y ass vertikālā stāvoklī nav nivelējama).

Manuālā režīmā mērinstrumentu iespējams uzstādīt jebkurā slīpuma stāvoklī.

Papildus abas asis mērinstrumentā var noliekt neatkarīgi vienu no otras ±8,5% diapazonā. Vienas ass nolieces vērtība manuālā režīmā netiek parādīta displejā.

Statusa indikators (12) uz mērinstrumenta pastāvīgi deg sarkanā krāsā, ja

- horizontālā stāvoklī vismaz viena ass ir iestatīta uz manuālo režīmu,
- vertikālā stāvoklī X ass ir iestatīta uz manuālo režīmu.

Tālvadības pultī X ass statusa indikators (33) vai Y ass statusa rādījums (34) pastāvīgi deg sarkanā krāsā, ja attiecīgā ass ir iestatīta manuālā režīmā.

Manuālo režīmu nevar ieslēgt ar tālvadības pulti.

## Manuālais režīms horizontālā stāvoklī

1. Nospiediet taustiņu tik bieži, līdz ir sasniegta abu asu vēlamā iestatījuma kombinācija.
2. Attēlotajā displeja piemērā automātiskā nivelēšana X asij ir izslēgta, Y ass joprojām tiek nivelēta.

## Asu noliece

1. Nospiediet taustiņu , kamēr ir redzama manuālā režīma izvēlne.

Ja automātiskā nivelēšana ir atslēgta tikai vienai asij, var mainīt tikai šīs ass nolieci.

1. Abu asu manuālajā režīmā, atkārtoti nospiežot taustiņu , var pārslēgties starp abām asīm.

1. Displejā mirgo tās ass simbols, kuras nolieci var mainīt.

1. Nolieciet izvēlēto asi ar taustiņiem vai līdz vēlamajai pozīcijai.

## Manuālais režīms vertikālā stāvoklī

1. Lai izslēgtu automātisko nivelēšanu X asij, vienu reizi nospiediet taustiņu . (Y asi vertikālā stāvoklī nevar nivelēt.)

## X ass noliece

1. Nospiediet taustiņu , kamēr ir redzama manuālā režīma izvēlne.
2. Displejā mirgo X ass simbols.
3. Nolieciet izvēlēto asi ar taustiņiem vai līdz vēlamajai pozīcijai.

## Y ass pagriešana

1. Nospiediet taustiņu vēlreiz, kamēr ir redzama manuālā režīma izvēlne.
2. Displejā mirgo Y ass simbols.
3. Nolieciet Y asi ar taustiņiem vai līdz vēlamajai pozīcijai.