# Tekniska data

Överfräs |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nominell ingångseffekt | W | 2000
Obelastat varvtal | v/min | 10000–25000
Inställning av varvtal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Anslutning för dammutsug |  | ●
Kompatibla chuckar | mm inch | 8–12 ¼–½
Fräskorgsrörelse | mm | 80
ViktA) | kg | 6,3
Skyddsklass |  | / II

A)

  Utan nätkabel

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.