# Tekniske data

Overfræser |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nominel optagen effekt | W | 2000
Omdrejningstal ubelastet | o/min | 10000-25000
Forvalg af omdrejningstal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Tilslutning til støvudsugning |  | ●
Kompatible spændetænger | mm inch | 8-12 ¼-½
Fræsekurveslag | mm | 80
VægtA) | kg | 6,3
Beskyttelsesklasse |  | / II

A)

  Uden netledning

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.