# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Права рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(2) | Кнопка фіксатора шпинделя
(3) | Захист від стружки
(4) | Гвинт-баранчик паралельного упора (2 шт.)
(5) | Опорна плита
(6) | Плита ковзання
(7) | Гніздо під напрямні стрижні паралельного упора
(8) | Ступінчастий упор
(9) | Гвинт для настроювання обмежувача глибини
(10) | Движок з індексною позначкою
(11) | Ліва рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(12) | Затискний важіль обмежувача глибини фрезерування
(13) | Шкала для настроювання глибини фрезерування
(14) | Обмежувач глибини
(15) | Шкала для точного настроювання глибини фрезерування
(16) | Поворотна ручка для точного настроювання глибини фрезерування (занурювальний блок)
(17) | Коліщатко для встановлення кількості обертів
(18) | Фрезер A)
(19) | Вимикач
(20) | Кнопка блокування та розблокування вимикача
(21) | Вилковий гайковий ключ (17 мм, 24 мм)
(22) | Накидна гайка з затискною цангою
(23) | Відсмоктувальний адаптер (занурювальний блок)
(24) | Гвинт з накатаною головкою для перехідника до пилосмока (2 шт.)
(25) | Відсмоктувальний шланг (Ø 35 мм)A)
(26) | Відсмоктувальний адаптер (копіювальний блок)A)
(27) | Розпірне кільце для відсмоктувального адаптераA)
(28) | Паралельний упор
(29) | Гвинт-баранчик для грубого регулювання паралельного упора
(30) | Напрямний стрижень паралельного упора
(31) | Поворотна ручка для точного настроювання паралельного упора
(32) | Центрувальна оправка
(33) | Регульована упорна планка паралельного упора
(34) | Адаптер копірної гільзи SDS
(35) | Кріпильний гвинт адаптера копірної гільзи (2 шт.)
(36) | Важіль розблокування адаптера копірної гільзи
(37) | Копірна гільза
(38) | Занурювальна база
(39) | Кріпильний гвинт для плити ковзання
(40) | Центрувальна оправкаA)
(41) | Витяжний ковпак для обробки крайок
(42) | Направляюче коліщаткоA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.